|  |
| --- |
| **Allmänt:**  |
| * Ta del av bruksanvisning före första användningstillfället och före funktionskontroll.
 |
| * Vid varje användningstillfälle, observera hjälpmedlets funktion.
 |

|  |
| --- |
| **Kontrollera regelbundet var 6:e månad och vid behov:** *(om inte bruksanvisning anger annorlunda)* |
| * Att bruksanvisning finns lätt tillgänglig.
 |
| * Att den medicintekniska produkten är oskadad, dvs. att dess delar och tillbehör är hela och inte har spruckit, nötts, skadats eller deformerats.
 |
| * Att produktens funktioner fungerar: broms- och låsfunktion, mätfunktion.
 |
| * Att produktens med el-funktion: sladdar löper fritt och inte hamnar i kläm samt att eventuell handkontroll fungerar.
 |
| * Sömmar, blixtlås och textilmaterial är hela och fria från skador. Egna lagningar får inte göras.
 |
| * Att inventeringsnummer finns och går att läsa.
 |
| * Har produkten batterier som behöver bytas?
 |
| * Behövs kalibrering? (beställ service)
 |
| * Medicinteknisk produkt med hjul; ta bort smuts och hår som fastnat i hjulnav.
 |
| * Rengör produkten enligt instruktion i bruksanvisning.
 |