|  |
| --- |
| **Allmänt:** |
| * Ta del av bruksanvisning före första användningstillfället och före funktionskontroll. |
| * Vid varje användningstillfälle, observera hjälpmedlets funktion. |

|  |
| --- |
| **Kontrollera regelbundet var 6:e månad och vid behov:**  *(om inte bruksanvisning anger annorlunda)* |
| * Att bruksanvisning finns lätt tillgänglig. |
| * Att den medicintekniska produkten är oskadad, dvs. att dess delar och tillbehör är hela och inte har spruckit, nötts, skadats eller deformerats. |
| * Att produktens funktioner fungerar: broms- och låsfunktion, mätfunktion. |
| * Att produktens med el-funktion: sladdar löper fritt och inte hamnar i kläm samt att eventuell handkontroll fungerar. |
| * Sömmar, blixtlås och textilmaterial är hela och fria från skador. Egna lagningar får inte göras. |
| * Att inventeringsnummer finns och går att läsa. |
| * Har produkten batterier som behöver bytas? |
| * Behövs kalibrering? (beställ service) |
| * Medicinteknisk produkt med hjul; ta bort smuts och hår som fastnat i hjulnav. |
| * Rengör produkten enligt instruktion i bruksanvisning. |